Balfa Belair
Version 5
MonoPivot
112 ;Max wheel travel
6 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 0.00 0.00
BB "BB axle" 405.00 4.50
FW "Front wheel axle" 1087.09 0.00
SWFR "Main pivot" 430.03 67.40
SHK2 "Shock moving pivot" 324.24 180.96
SHK1 "Shock fix pivot" 459.60 275.39
-6
0/29:(370.71,246.27)(378.44,251.61)(292.09,446.19)(323.94,458.77)(339.87,431.23)(535.22,362.58)(804.66,554.69)(809.27,569.89)(850.94,582.31)(855.21,575.69)(852.88,567.00)(890.54,465.97)(899.10,454.92)(856.25,438.15)(851.94,441.49)(781.47,403.34)(426.77,0.87)(422.23,-9.97)(407.93,-16.29)(397.03,-16.11)(383.07,-1.69)(385.56,16.82)(385.72,26.64)(361.56,84.88)(392.30,96.39)(405.87,57.97)(415.88,69.82)(414.80,205.17)(407.07,199.84)
0/3:(358.79,386.17)(408.29,275.14)(503.12,334.72)
0/3:(438.03,224.45)(790.31,477.42)(444.41,79.17)
1/45:(30.59,53.55)(277.33,169.03)(302.44,188.64)(326.45,188.62)(335.18,179.89)(336.27,166.79)(365.72,156.94)(394.09,147.10)(415.90,133.98)(437.71,107.77)(446.42,89.21)(449.67,70.66)(446.39,56.47)(432.19,47.75)(419.10,42.31)(403.81,32.50)(391.79,22.69)(384.14,11.78)(384.14,0.86)(384.12,-14.42)(377.58,-15.50)(43.64,-4.30)(10.90,-3.18)(-1.10,5.56)(-6.56,-0.98)(-4.39,-14.09)(2.15,-22.82)(-3.32,-35.91)(-10.96,-35.90)(-16.41,-26.08)(-16.40,-16.26)(-16.39,-2.07)(-20.74,11.03)(-12.00,18.66)(-15.26,29.58)(-22.89,42.68)(-15.24,50.31)(-4.34,47.03)(4.39,47.03)(13.13,52.47)(19.69,66.65)(17.52,76.48)(18.62,85.20)(31.71,84.10)(32.79,78.65)
1/9:(322.06,153.71)(371.07,34.71)(388.54,46.70)(404.93,60.88)(407.12,76.15)(400.58,93.62)(380.96,115.46)(361.33,125.29)(334.05,141.69)
1/7:(43.67,36.07)(291.50,152.64)(302.41,150.44)(359.05,19.44)(359.04,6.35)(32.74,18.62)(28.39,26.27)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
PUSH ; shock data
32 15 ;Cogs
120 ;Fork travel
70.0 ;Head Angle
40.0 ;Fork Offset at Axle
20.0 ;Fork Offset at Crown
0.0 ;Fork Angle Offset
SINGLE ;Single crown
120.0 ;Head tube length
470.0 ;Fork axle to crown
