Balfa 2Step HD
Version 5
VPP -
180 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 0.00 0.00
BB "BB axle" 450.66 17.30
FW "Front wheel axle" 1132.08 0.00
L1FR "Fix pivot 1" 460.22 51.69
L1RT "Rear/First link pivot" 380.06 23.98
L2RT "Rear/Second link pivot" 272.22 272.29
L2FR "Second link fix pivot" 423.25 183.57
SHK2 "Second link/Shock pivot" 491.55 268.65
SHK1 "Shock fix pivot" 494.01 64.37
-10
0/25:(337.09,456.12)(366.77,470.34)(377.18,450.52)(568.69,406.20)(824.42,566.57)(820.60,576.42)(869.90,595.51)(875.05,584.21)(874.80,577.27)(905.39,499.79)(913.37,489.78)(868.08,466.39)(862.68,470.75)(600.83,60.57)(566.15,22.91)(505.27,-9.64)(497.24,-1.02)(466.72,0.06)(466.08,-17.98)(411.62,13.13)(433.08,30.43)(408.34,154.94)(399.31,213.59)(411.24,275.68)(418.72,290.69)
0/4:(402.06,407.97)(527.41,378.50)(463.45,337.72)(446.21,321.66)
0/13:(495.62,304.63)(811.10,504.53)(570.96,79.70)(545.09,55.61)(520.91,39.80)(501.89,51.59)(500.90,62.75)(502.63,72.40)(492.92,72.75)(478.90,69.08)(467.90,72.25)(445.34,180.01)(451.92,247.84)
1/31:(9.26,64.96)(253.98,267.39)(260.18,285.22)(281.08,287.26)(292.03,282.70)(302.99,239.25)(387.54,38.99)(399.33,19.13)(397.45,5.31)(372.49,6.20)(364.36,12.04)(43.00,-1.53)(28.88,-7.97)(9.51,-5.89)(0.20,5.55)(-8.23,3.07)(-0.44,-12.48)(11.64,-24.03)(5.60,-37.70)(-11.05,-37.11)(-11.94,-23.19)(-4.76,-16.50)(-16.70,-0.80)(-14.82,13.03)(-21.27,27.15)(-27.96,34.34)(-26.17,45.38)(-19.24,45.13)(-1.55,73.67)(4.49,87.36)(18.37,86.86)
1/5:(26.74,49.06)(270.04,250.14)(356.68,30.36)(49.24,17.70)(28.48,19.82)
2/10:(372.28,39.54)(450.80,60.36)(471.67,61.00)(472.46,44.31)(469.34,34.69)(447.29,39.65)(396.80,26.17)(390.66,9.71)(373.96,8.92)(363.36,23.18)
3/16:(296.00,277.00)(415.40,275.53)(484.77,273.06)(497.25,272.62)(498.29,262.86)(444.55,196.71)(439.94,184.37)(433.94,172.08)(415.87,171.34)(406.25,174.45)(398.27,184.46)(288.08,249.50)(277.07,252.68)(259.49,265.80)(259.98,279.67)(275.59,288.84)
3/4:(326.17,266.21)(381.62,262.84)(372.21,232.62)(322.95,253.82)
3/3:(395.05,210.97)(407.53,249.41)(426.66,201.51)
3/3:(445.33,257.80)(450.09,235.40)(473.07,256.81)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.3 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.3 ;Front wheel width
PUSH ; shock data
38 15 ;Cogs
180 ;Fork travel
69.0 ;Head Angle
40.0 ;Fork Offset at Axle
20.0 ;Fork Offset at Crown
0.0 ;Fork Angle Offset
DOUBLE ;Double crown
120.0 ;Head tube length
520.0 ;Fork axle to crown
