Balfa BB7
Version 5
MonoPivot
228 ;Max wheel travel
6 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 0.00 0.00
BB "BB axle" 424.41 39.82
FW "Front wheel axle" 1142.19 0.00
SWFR "Main pivot" 389.96 217.41
SHK2 "Shock moving pivot" 526.32 261.46
SHK1 "Shock fix pivot" 483.38 43.61
-8
0/20:(819.98,606.95)(782.04,588.21)(529.04,373.10)(349.57,408.70)(335.24,434.58)(303.92,424.39)(390.22,252.40)(371.06,223.54)(371.89,198.07)(398.03,88.33)(408.98,29.14)(420.40,12.09)(438.64,10.76)(520.62,12.27)(533.22,34.96)(766.65,446.30)(819.63,489.25)(838.30,475.17)(870.59,490.91)(819.96,606.16)
0/4:(371.24,361.92)(415.71,280.26)(499.58,345.35)(375.44,369.75)
0/11:(737.23,446.38)(532.13,77.95)(520.79,71.12)(500.56,59.80)(481.47,59.58)(463.53,71.25)(445.96,95.64)(426.91,149.49)(432.51,177.16)(444.39,202.26)(487.70,240.72)
1/19:(-12.84,-6.14)(-10.73,48.69)(336.20,248.13)(356.04,244.76)(395.01,245.98)(403.79,249.87)(509.59,256.02)(515.30,271.87)(533.62,274.88)(539.80,255.74)(539.66,241.43)(468.40,189.63)(446.06,181.10)(379.65,135.62)(377.96,125.30)(364.46,126.23)(36.63,11.68)(32.54,0.59)(19.75,-8.04)
1/5:(422.79,240.95)(506.32,247.30)(514.21,240.08)(474.21,214.23)(457.51,214.39)
1/4:(402.76,225.24)(402.56,204.57)(450.26,204.11)(412.34,229.92)
1/5:(355.07,226.48)(371.86,153.19)(398.19,161.68)(402.42,189.47)(378.83,217.51)
1/4:(27.22,26.07)(21.81,41.23)(342.23,213.89)(355.84,140.62)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.5 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.5 ;Front wheel width
PUSH ; shock data
38 15 ;Cogs
200 ;Fork travel
66.0 ;Head Angle
40.0 ;Fork Offset at Axle
20.0 ;Fork Offset at Crown
0.0 ;Fork Angle Offset
DOUBLE ;Double crown
140.0 ;Head tube length
555.0 ;Fork axle to crown
