Untitled
Version 5
VPP -
137 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 0.00 0.00
BB "BB axle" 428.16 26.95
FW "Front wheel axle" 1093.80 0.00
L1FR "Fix pivot 1" 495.37 -1.84
L1RT "Rear/First link pivot" 376.75 -56.55
L2RT "Rear/Second link pivot" 307.27 203.83
L2FR "Second link fix pivot" 422.33 211.66
SHK2 "Second link/Shock pivot" 487.79 225.69
SHK1 "Shock fix pivot" 460.29 27.27
-7
0/28:(318.57,416.81)(350.59,427.83)(365.62,397.19)(554.79,356.20)(793.84,554.01)(792.37,567.39)(832.36,585.18)(837.78,578.54)(837.85,570.50)(870.81,486.48)(880.30,474.52)(838.97,456.72)(834.89,463.37)(804.26,447.01)(519.55,-9.63)(503.61,-23.18)(487.53,-20.66)(424.36,4.16)(408.17,16.05)(406.66,34.77)(406.07,95.02)(395.04,127.04)(374.80,142.91)(366.53,166.93)(397.24,175.26)(405.47,156.60)(405.14,190.07)(407.44,227.57)
0/3:(384.76,355.87)(520.27,327.75)(433.96,254.61)
0/5:(730.61,448.97)(495.08,27.61)(431.97,47.07)(425.19,192.94)(478.33,234.96)
1/27:(-17.11,-29.62)(-13.22,-17.53)(-17.40,-0.17)(-12.19,14.61)(-24.44,34.57)(-16.53,46.70)(-4.45,44.14)(11.41,65.71)(11.26,80.44)(24.65,80.58)(22.20,57.79)(285.85,203.62)(304.42,221.21)(320.55,214.67)(324.79,191.96)(388.67,-43.05)(394.20,-60.40)(382.30,-75.24)(363.53,-72.74)(356.73,-62.10)(45.64,-11.59)(26.91,-14.46)(12.19,-14.60)(5.34,1.39)(-2.58,-10.74)(5.62,-28.06)(-7.64,-40.24)
1/5:(33.09,39.16)(295.42,183.63)(359.23,-44.67)(42.80,4.44)(26.61,16.33)
3/10:(300.46,214.47)(337.98,212.17)(403.43,227.53)(446.22,233.31)(486.36,235.04)(494.47,227.08)(494.56,217.71)(425.18,194.27)(331.46,194.69)(293.92,199.69)
2/13:(488.59,7.46)(443.49,-35.82)(426.18,-45.36)(382.02,-47.13)(365.95,-47.29)(364.74,-59.35)(372.87,-69.98)(429.19,-78.80)(447.93,-78.62)(458.55,-69.14)(502.18,-12.48)(507.38,2.30)(499.27,10.25)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.3 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.3 ;Front wheel width
PUSH ; shock data
32 15 ;Cogs
130 ;Fork travel
69.0 ;Head Angle
40.0 ;Fork Offset at Axle
20.0 ;Fork Offset at Crown
0.0 ;Fork Angle Offset
SINGLE ;Single crown
120.0 ;Head tube length
505.0 ;Fork axle to crown
